# Configure Loopback
auto lo
iface lo inet loopback

# Configure Ethernet 0
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

# Configure Ethernet 1
auto eth1
iface eth1 inet static
	address 10.0.0.1
	netmask 255.255.255.0
	network 10.0.0.0
	broadcast 10.0.0.255
