config BR2_ARCH
	default "m68k"		if BR2_m68k

config BR2_ENDIAN
	default "BIG"

config BR2_GCC_TARGET_TUNE
	default "68000"		if BR2_m68k_68000
	default "68010"		if BR2_m68k_68010
	default "68020"		if BR2_m68k_68020
	default "68030"		if BR2_m68k_68030
	default "68040"		if BR2_m68k_68040
	default "68060"		if BR2_m68k_68060

config BR2_GCC_TARGET_ARCH
	default "68000"		if BR2_m68k_68000
	default "68010"		if BR2_m68k_68010
	default "68020"		if BR2_m68k_68020
	default "68030"		if BR2_m68k_68030
	default "68040"		if BR2_m68k_68040
	default "68060"		if BR2_m68k_68060
