#!/bin/ash
. /etc/rc.subr

start() {
	if checkyesno ${onewire_thermal_enable}; then
		echo -n " * Loading 1wire thermal module: "
		if ${modprobe_program} w1_therm; then
			echo "Ok"
		else
			echo "Failed" 
		fi
	fi 
	if checkyesno ${onewire_id_enable}; then
		echo -n " * Loading 1wire id module: "
		if ${modprobe_program} w1_ds2433; then
			echo "Ok"
		else
			echo "Failed" 
		fi
	fi

	echo -n " * Loading 1wire module: "
	if ${modprobe_program} ds2482 force=0,0x18; then
		echo "Ok"
	else
		echo "Failed"
	fi
}

stop() {
	return 0
}

rc_run_command "$1" "onewire"
