# architecture
BR2_arm=y
BR2_cortex_a9=y

# system
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY=y
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_PORT="ttymxc1"
BR2_ROOTFS_POST_BUILD_SCRIPT="board/boundarydevices/nitrogen6x/post-build.sh"

# filesystem
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2=y
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_2r1=y

# bootloader
BR2_TARGET_UBOOT=y
BR2_TARGET_UBOOT_BOARDNAME="nitrogen6q"
BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_IMX=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_TARBALL=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_TARBALL_LOCATION="http://github.com/boundarydevices/u-boot-imx6/tarball/4034391/u-boot-4034391.tar.gz"

# kernel
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_TARBALL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_TARBALL_LOCATION="http://github.com/boundarydevices/linux-imx6/tarball/5809938/linux-imx6-5809938.tar.gz"
BR2_LINUX_KERNEL_DEFCONFIG="nitrogen6x"
BR2_LINUX_KERNEL_INSTALL_TARGET=y
