# Architecture
BR2_x86_64=y
BR2_x86_atom=y

# Misc
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_PORT="ttyS0"
BR2_ROOTFS_POST_BUILD_SCRIPT="board/minnowboard-max/post-build.sh"

# Lock to 3.18 headers to avoid breaking with newer kernels
BR2_KERNEL_HEADERS_VERSION=y
BR2_DEFAULT_KERNEL_VERSION="3.18.1"
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_3_18=y

# Needed for ethernet
BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE=y
BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_RTL_8169=y

# Linux kernel
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION_VALUE="3.18.1"
BR2_LINUX_KERNEL_USE_CUSTOM_CONFIG=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_CONFIG_FILE="board/minnowboard-max/linux-3.18.config"

# Bootloader
BR2_TARGET_GRUB2=y
BR2_TARGET_GRUB2_X86_64_EFI=y
