# Architecture
BR2_arm=y
BR2_arm926t=y

# system
BR2_TARGET_GENERIC_HOSTNAME="openblocks-a6"
BR2_ROOTFS_DEVICE_CREATION_DYNAMIC_DEVTMPFS=y
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_PORT="ttyS0"

# filesystem
BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2=y
BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_NANDFLASH_2K_128K=y

# Lock to 3.18 headers to avoid breaking with newer kernels
BR2_KERNEL_HEADERS_VERSION=y
BR2_DEFAULT_KERNEL_VERSION="3.18.1"
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_3_18=y

# kernel
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION_VALUE="3.18.1"
BR2_LINUX_KERNEL_DEFCONFIG="mvebu_v5"
BR2_LINUX_KERNEL_APPENDED_UIMAGE=y
BR2_LINUX_KERNEL_UIMAGE_LOADADDR="0x8000"
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="kirkwood-openblocks_a6"
